RU-901DU     [ UHF PLL Dual Channel True Diversity Receiver ]

1. 제 품 특 징

- RU-901G3의 2채널 버전

- 프리셋 방식의 각 10ch 4그룹으로 셋업

- 더욱 편리해지고 안정적인 REMOSET U 기능 적용

- 안정적인 RF 주파수 수신

- Auto Scan Function 가능

- Squelch 레벨 조절가능

- 안정적인 RF 수신방식의 트루다이버시티 적용

2. 제 품 규 격

- 주파수 방식	: PLL Synthesized Control

- 주파수 설정	: Remoset U Ultrasonic

- 주파수 범위	: 925~937.5 MHz

- 신호대 잡음비	: >105dB

- T.H.D	: <0.6%@1KHz

- 감도	: -95dBm, S/N>80dB

- CMRR	: >80 dB

- 디스플레이	: LCD

- 디스플레이 표시	: Group, Channel, Frequency, Battery Status, Antenna A/B,

AF Meter(LED BAR), RF Meter (LED BAR)

- 컨트롤	: Power ON/OFF, Group, Channel, Frequency, Audio Level,

Lock-on, Volume, Output Pad, Frequency Scan (ON/OFF)

- 안테나 부스터 파워	: DC12~15V/100mA

- 오디오출력 레벨	: Ref:±22.5KHz Dev@1KHz Tone

ψ6.3 Phone Jack:-10dBV XLR Jack:-4dBV(Line)、-24dBV(MIC)

- AF 출력 임피던스	: 600Ω

- 스퀠치	: Pilot Tone & Noise Mute

- 출력 커넥터	: Balanced XLR Socket x2 / Unbalanced φ6.3mm Phone Jack x2

- 동작 전압	: DC12~15V/500mA

- 제품 사이즈(WHD)	: 485 x 45 x 260 mm