UC-900RX	[ UHF Antenna Combiner ]

1. 제 품 특 징

- RF 데드존 최소화를 위한 2 x 4 안테나 입력

- RF 입력 ON/OFF 기능

- 입력 신호 ON/OFF 기능

2. 제 품 규 격

- 주파수 범위	: 470~970 Mhz

- Full System Gain	: 8dB(±3dB)

- 입력 임피던스	: 50Ω

- RF 입력 Power	: +0dBm (Max)

- 안테나 부스터 파워	: 12V/200mA x 8

- 입/출력 커넥터	: BNC(F) : 8Input / 2Output

- 전원 공급	: 100~240VAC;MAX2A 50/60Hz

- 제품 사이즈(m/m)	: 480(W)* 45(H)* 260(D) (standard 19” and 1U case)

- 무게	: 2.35 kg