SIEM-2T	[ Mono In Ear Monitor Transmitter ]

1. 제 품 특 징

- 설정 가능한 UHF PLL 16채널

- 탁월한 신호 대 잡음 비

- 가벼운 플라스틱 케이스

- 청각보호를 위한 limit 기술 적용

- 매우 저렴한 가격

- 라인/마이크 입력의 유니버셜 플러그

2. 제 품 규 격

- 주파수 범위	: 925~937.5 MHz

- RF 출력	: 10 mW

- 주파수 편차	: ±40KHz

- 오디오 입력 임피던스	: 20kΩ

- 표준 입력 레벨	: -20 dBV

- 최대 입력 레벨	: 0 dBV

- LED 디스플레이	: AF Level, Channel

- 오디오 입력 커넥터	: 2 x Balanced XLR

- Loop Out 커넥터	: 2 x Ø6.3mm Balanced Loop Out Socket

- 동작 전압	: 12-18 VDC, 600 mA

- 무게	: 450g

- 랙마운트	: RM-901