SIEM-2R                     [ Mono In Ear Monitor Receiver ]

1. 제 품 특 성

- Mono In Ear 모니터링 수신기

- 채널 번호를 나타내는 LED 디스플레이

- 청각보호를 위한 limit 기술 적용

2. 제 품 규 격

- 주파수 방식	: PLL Synthesized Control

- 주파수 범위	: P925~937.5 MHz

- LED 디스플레이	: PChannel

- Controls	: PPower On/Off, Channel Selection, Volume Control

- 주파수 응답	: P40~18,000 Hz

- 출력 커넥터	: P1/8” Dummy stereo Phone Jack

- 배터리 운용 시간	: P14 hours typical

- 배터리	: P2 AA batteries

- 무게	: P81g