Ci5-V                                  [ 5.25" Full-range Speaker ]

1. 제 품 특 징

- 트위터 보호용 스위칭 리미터 회로 탑재

- 1"실크돔 트위터와 5.25"우퍼, 5.25"슬레이브를 채용

- 8 옴 또는 70/100V의 임피던스에서 3.5W, 7.5W, 15W, 30W 출력에 대한 탭 설정 가능

- 삼각형 구조의 ABS 캐비닛을 채용

- IP65의 방진,방수등급을 인증받아 야외인스톨 환경에도 적합

2. 제 품 규 격

- 주파수 응답	: 55-20,000 Hz

- 드라이버 구성	: HF : 1 x 1" silk dome / LF : 1 x 5.25" / 1 x 5.25" Slave

- 파워 핸들링(IEC268)	: 80W RMS/320W Peak

- 임피던스	: 8 ohms, 70/100V

- 파워 탭	: 30W - 15W - 7.5W - 3.5W

- 감도	: 88 dB

- 최대 출력 감도	: 113 dB

- 커버리지	: 100˚H x 100˚V

- 커넥터	: 바인딩 포스트(배플)

- 인클로저 재질	: 알루미늄

- 설치 방식	: 레일 방식 브라켓 고정 & 스크류 고정

- 색상	: 화이트, 블랙, 그레이

- 제품 사이즈(HWD)	: 450 x 209 x 150mm

- 무게	: 3.5 kg

- 용도	: 미술관, 카페, 호텔, 라운지 테마파크 & 바, 학교, 관공서,

엔터테이먼트, 회의실, 인스톨용