SGM-14	[ Shotgun Microphone ]

1. 제 품 특 징

- 14“ 샷건 마이크는 ENG, 야외촬영을 위해 설계 및 기타 사용전문

- 좁은 수용각을 제공하고 원거리 사운드에 바람직

- 로우컷과 패드는 최고의 마이킹 효과에 사용

2. 제 품 규 격

- 타입	: Electret Condenser

- 주파수 응답	: 20~20,000Hz

- 감도	: -32±3 dB*(25mV)*0dB=1V/Pa

- 지향 패턴	: Hypercardioid

- Attenuation Switch	: -10 dB

- 저역 Roll-off	: 80Hz

- 임피던스	: Rated impedance is 200Ω

- Max. SPL for 1% THD	: 125dB

- 신호대 잡음비	: 78dB

- 전원 공급	: 9~48VDC

- 출력 커넥터	: 3P XLR(M)

- 길이	: 360mm