ESD25                                  [ Dual 5“ Passive Speaker ]

1. 제 품 특 징

- 2-way 풀레인지 컴팩트 패시브 라우드스피커

- 프론트 필, 인-필 혹은 발코니용으로 사용 가능한 컴팩트 디자인

- 혁신적으로 디자인된 패시브 딜레이 라인 서킷

- 연속출력 120dB / 피크출력 123dB

- 90H° x 90V° 커버리지

- 프론트 필, 인-필 혹은 발코니용으로 사용 가능한 컴팩트 디자인

- 서브우퍼와 호환 및 풀레인지용 스피커로 사용하기 적합

- 경량 보이스 코일 기술과 진동판 구조로 숙성된 로우 인덕턴스 5" 우퍼

- 모니터링, 천창, 발코니 혹은 에이프런, 딜레이 스피커로 적합

2. 제 품 규 격

- 주파수 응답	: 120Hz ~ 22kHz (-3dB Point)

- 드라이버 구성	: HF : 1 x 1" / LF : 2 x 5"

- 앰프 권장 요구사항	: 200W

- 임피던스	: 8Ω

- 감도	: 92dB (1m/1w)

- 최대 출력 감도	: 121dB Peak

- 크로스오버 포인트	: 3.0kHz

- 커버리지	: 90˚H x 90˚V

- 커넥터	: Speakon,Terminal Block

- 인클로저 재질	: Baltic birch

- 리깅 포인트	: 8 x M10 suspension points, Ceiling and Horizontal Bracket

- 제품 사이즈 (HWD)	: 150 x 442 x 260mm

- 무게	: 9.6kg