ESD10                          [ Full Range Passive Speaker ]

1. 제 품 특 징

- 2-way 풀레인지 라우드 스피커

- 스테이지 모니터, 언더 발코니 어플리케이션이 가능한 소형 비대칭 사다리꼴 디자인

- 혁신적으로 디자인된 패시브 딜레이 라인 서킷

- 연속출력 125dB / 피크출력 128dB

- 회전 가능한 100H° x 80V° 혼 내장

- 풀레인지 혹은 넓은공간에 서브우퍼와 사용하기 적합

- 큰 회의실 혹은 소중규모의 공연장에 적합

- Top-hat 폴마운팅 구조

2. 제 품 규 격

- 주파수 응답	: 65 Hz ~ 20kHz (-3dB Point)

- 드라이버 구성	: HF : 1 x 1" / LF : 1 x 10"

- 앰프 권장 요구사항	: 500W

- 임피던스	: 4Ω

- 감도	: 96dB

- 최대 출력 감도	: 28dB Peak

- 크로스오버 포인트	: 1.8kHz

- 커버리지	: 100˚H x 90˚V

- 커넥터	: Speakon,Terminal Block

- 인클로저 재질	: Baltic birch

- 리깅 포인트	: 8 x M10 suspension points, Hole Cup,

Horizontal and Vertical Brackets

- 제품 사이즈 (HWD)	: 514 x 310 x 324mm

- 무게	: 16.5kg

- 악세서리	: COVER ESD10, ESD10 Horizontal Bracket,

ESD10 Vertical Bracket,Speaker pole-universal, Top Hat Adapter