ESD15                                [ Full Range Passive Speaker ]

1. 제 품 특 징

- 3-way 풀레인지 패시브 스피커

- 고정 설치에서 서브우퍼 없이도 높은 수준의 사운드 어플리케이션 운용 가능

- 혁신적으로 디자인된 3way 패시브 딜레이 라인 서킷

- 컴플렉스 지오메트리 페이즈 플러그와 결합된 1.75" 질화 티타늄 컴프레션 드라이버

- 80H° x 60V° 특성의 6" 혼로드 미드레인지

- 네오디뮴 마그네트 진동계의 15" Coaxial 우퍼

- 극강의 다이나믹 레인지 / 126dB 연속출력

- 대/중규모 라이브공연, 워쉽, 회의장 혹은 비디오/필름 발표회등에 적합

- Top-hat 폴마운팅 구조

2. 제 품 규 격

- 주파수 응답	: 48Hz ~ 18kHz (-3dB Point)

- 드라이버 구성	: HF : 1 x 1" / MF : 1 x 6" / LF : 1 x 15"

- 앰프 권장 요구사항	: 500W

- 임피던스	: 4Ω

- 감도	: 97dB

- 최대 출력 감도	: 129dB Peak

- 크로스오버 포인트	: 500Hz, 2.5kHz

- 커버리지	: 80˚H x 60˚V

- 커넥터	: Speakon,Terminal Block

- 인클로저 재질	: Baltic birch

- 리깅 포인트	: 8 x M10 suspension points, Hole Cup,

Horizontal and Vertical Brackets

- 제품 사이즈 (HWD)	: 700 x 450 x 450mm

- 무게	: 35kg

- 악세서리	: ESD15 Horizontal Bracket, ESD15 Vertical Bracket,

Speaker pole-universal