VHD4.18                         [ Single 18“ Subwoofer Speaker ]

1. 제 품 특 징

- 지극히 선명한 저주파 재생 능력

- 외부 충격과 부식력에 강한 폴리머 코팅의 자작나무로 제작

- 지속적인 출력 146dB / 피크출력 149dB (VHD 4.18 4개 사용시)

- 라지 챔버 벤티드 리플렉스 혼 디자인(Large chamber horn reflex acoustic design)

- 탄소 섬유의 콘과 4"(100mm) 보이스 코일이 조합된 18"인치 LF 싱글 드라이버

- 외부 충격과 부식에 강한 폴리머 코팅 자작나무 디자인

- 간편한 운반을 위한 6개의 측면 핸들

- 충격 흡수가 높은 인슐레이터는 상호 결합되어 다른 VHD 케비넷과 쉽게 고정

- 하드 우드 범퍼를 감싸는 전면 알루미늄 VHD 휠 보드

- 전천후 방수 기능과 스페셜 컬러 주문 가능

2. 제 품 규 격

- 주파수 응답	: 36Hz ~ 100Hz (-3dB Point)

- 드라이버 구성	: 1 x 18"

- 앰프 권장 요구사항	: 800W (VHD 3200앰프 권장)

- 임피던스	: 8Ω

- 최대 출력 감도	: 149dB Peak

- 크로스오버 포인트	: 100Hz

- 커넥터	: AP-4

- 인클로저 재질	: Baltic birch

- 리깅 포인트	: flybars

- 제품 사이즈 (HWD)	: 600 x 700 x 750mm

- 무게	: 52kg

- 악세서리	: Cart for VHD4.18, Cover VHD4.18, Fly Clip 12", VHD Fly Bar