VHD2000                                 [ 3-Way Power Amplifier ]

1. 제 품 특 징

- 3way 모듈 방식으로 2,900W 컨트롤 가능한 VHD Series 전용 컨트롤 파워 앰프

- 신개념 PDM 20MHz 샘플링, 디지털 딜레이, 얼라이먼트 시스템으로 오디오 성능에 대한 새로운 표준을

설정하고 위상 응답 정밀도와 정의를 극단적으로 향상

- 이퀄라이제이션, 타임 얼라인먼트, 크로스오버 필터, 오버 드라이브 프로텍션, 시스템 설정과 출력

레벨을 포함 한 스피커 관리 시스템에 대한 완벽한 지원

- HF, 300W 트랜스포머 PSU에 Push-Pull Class AB방식 파워 앰프 모듈

- MF, 1000W 고효율, 높은 대역폭의 스위칭 파워 앰프 모듈

- LF, 1,600W 고효율, 하이 커런트 스위칭 파워 앰프 모듈

- 서브우퍼의 다양한 조합에 맞는 여러가지 밸런스의 파라메터를 제공

- 시스템 확장을 위한 Extra VHD2.0 per VHD2000의 시스템 오퍼레이팅 파라메터와 필터를 제공

- 전원 계통과 전체를 보호하기 위한 AC Soft Start 기능과 ON/OFF AC 브레이커

2. 제 품 규 격

- 채널	: 1CH

- 정격 출력 (HF)	: 300W

- 정격 출력 (MF)	: 1000W

- 정격 출력 (LF)	: 1600W

- 주파수 응답 (HF)	: 2.2kHz ~ 30kHz

- 주파수 응답 (MF)	: 450Hz ~ 2.2kHz

- 주파수 응답 (MBF)	: 100Hz ~ 450Hz

- 입력 임피던스	: 10kΩ ~ 50Ω "Line driver ready"

- 입력 감도	: 1V RMS

- 출력 방식	: CLASS AB

- 출력 터미널	: AP-6

- 작동 전압	: 115V, 230V, 250V

- 전원 입력	: 100 to 120V@60Hz | 205 to 240V@50Hz | 225 to 260V@50Hz

- 제품 사이즈 (HWD)	: 177 x 481.4 x 455.3mm

- 무게	: 30kg

- 악세서리	: Cover for rack panels, PDM Delay VHD2000