EX2.5MkⅡ                      [ Dual 15“ Active Subwoofer ]

1. 제 품 특 징

- 네오디뮴 마그네트를 채용한 듀얼 15" 액티브 서브우퍼 스피커

- 패시브 ES2.6 서브 우퍼를 추가하여 구동할 수 있는 AP4 출력

- 연속출력 137dB / 피크출력 140dB(ES2.6과 패러렐 구동 가능)

- 고출력 휴대용 PA, 고정 설치, 대형 시스템으로 화장 가능

- 총 1,600W의 전력과 완벽한 온보드 스피커 관리 시스템 내장

- 혁신적인 EX2.5 마그네트 접착식 카트로 작업할 수 있는 중부하용 전면 그릴

- 하이 임팩트 저마찰 아세틸 코 폴리머 인슐레이터

- 내마모성 폴리머 코팅 처리된 고밀도 발틱 버치우드 합판

2. 제 품 규 격

- 주파수 응답	: 38Hz ~ 125Hz (-3dB Point)

- 드라이버 구성	: 15 x 2"

- 정격 연속출력	: 1600W

- 최대 출력 감도	: 134dB Peak

- 크로스오버 포인트	: 125Hz

- 커넥터	: XLR, PowerCon

- 인클로저 재질	: Baltic birch

- 전원 입력	: 100 to 120V@60Hz | 205 to 240V@50Hz | 225 to 260V@50Hz

- 제품 사이즈 (HWD)	: 711.5 x 602.6 x 750mm

- 무게	: 97kg

- 악세서리	: Cart Wheels (Cart 0009), Cover for EX2.5 without cart,

Cover for EX2.5 with cart,

Front mount magnetic cart for EX2.5MkII, Speaker pole - universal