ESD36	[ Ultimate 3-Way Passive Speaker ]

1. 제 품 특 징

- 3-way 풀레인지 패시브 스피커

- 소형 비대칭 디자인으로 소규모 메인, 프론트필 혹은 언더발코니용으로 디자인

- 혁신적으로 디자인된 3way 패시브 딜레이 라인 서킷

- 컴플렉스 지오메트리 페이즈 플러그와 결합된 1.75" 질화 티타늄 컴프레션 드라이버

- 낮은 인덕턴스 고음질의 보컬 대역 전용 6" 미드레인지

- 2개의 뛰어난 성능을 가진 저 인덕턴스 6" 우퍼

- 100H° x 100V° 커버리지의 넓은 분산특성

- 높은 다이나믹 레인지 연속 출력 122dB / 피크 출력 125dB

- 프로 스튜디오 모니터링으로 사용가능

- Top-hat 폴마운팅 구조

2. 제 품 규 격

- 주파수 응답	: 65Hz ~ 25kHz (-3dB Point)

- 드라이버 구성	: HF : 1 x 1" / MF : 1 x 6" / LF : 2 x 6"

- 앰프 권장 요구사항	: 350W

- 임피던스	: 8Ω

- 감도	: 94dB

- 최대 출력 감도	: 125dB Peak

- 크로스오버 포인트	: 600Hz, 2.5kHz

- 커버리지	: 100˚H x 100˚V

- 커넥터	: Speakon,Terminal Block

- 인클로저 재질	: Baltic birch

- 리깅 포인트	: 8 x M10 suspension points, Hole Cup,

Horizontal and Vertical Brackets

- 제품 사이즈 (HWD)	: 730.5 x 220 x 244mm

- 무게	: 17.6kg

- 악세서리	: ESD36 Horizontal Bracket, ESD36 Vertical Bracket,

Speaker pole-universal, Top Hat Adapter, COVER ESD36