EX10                        [ Full Range 2 way Active Speaker ]

1. 제 품 특 징

- 네오디뮴 마그네트를 채용한 2-way 풀레인지 컴팩트형 액티브 스피커

- 컴플렉스 지오메트리 페이즈 플러그와 결합된 1.75" 질화 티타늄 컴프레션 드라이버(NVPD)

- 액티브 임피던스 컨트롤(AIC) 테크놀러지가 적용된 10" 우퍼

- 연속출력 126dB / 피크출력 129dB

- 총 500W의 전력과 완벽한 온보드 스피커 관리 시스템 내장

- 회전 가능한 100H°x 80V°혼

- 다목적 고정 설치, 모니터링, 대규모 컨퍼런스, 서브 및 중/소규모의 메인스피커로 적합

- 스테이지 모니터, 언더 발코니 어플리케이션이 가능한 비대칭 사다리꼴 디자인

- 다수의 서스펜션 포인트와 35mm 폴마운트의 인스톨 방식

- 내마모성 폴리머 코팅 처리된 고밀도 발틱 버치우드 합판

2. 제 품 규 격

- 주파수 응답	: 65Hz ~ 20kHz (-3dB Point)

- 드라이버 구성	: HF : 1 x 1" / LF : 1 x 10"

- 정격 연속출력	: HF : 50W / LF : 450W

- 최대 출력 감도	: 129dB Peak

- 크로스오버 포인트	: 1.6kHz

- 커버리지	: 100˚H x 80˚V

- 커넥터	: XLR, PowerCon

- 인클로저 재질	: Baltic birch

- 리깅 포인트	: 8 x M10 suspension points,

Horizontal and Vertical Brackets, Hole Cup

- 전원 입력	: 100 to 120V@60Hz | 205 to 240V@50Hz | 225 to 260V@50Hz

- 제품 사이즈 (HWD)	: 514 x 310 x 326mm

- 무게	: 22kg

- 악세서리	: Cover for EX10, EX10 Grille – fine,

Horizontal bracket for EX10, Vertical bracket for EX10,

EX10 Grill Strong, Speaker pole - universal,

Bracket Top Hat Adapter