EX15                         [ Full Range 3 way Active Speaker ]

1. 제 품 특 징

- 네오디뮴 마그네트를 채용한 3-way 풀레인지 액티브 스피커

- 15" 네오디뮴 LF드라이버와 동축 설계된 1.75" 질화 티타늄 컴프레션 HF 드라이버(NVPD)

- 컴플렉스 페이즈 블러그 일체형 80H°x 60V°혼과 결합된 6" MF 드라이버

- 연속출력 129dB / 피크출력 132dB

- 총 1,000W의 전력과 완벽한 온보드 스피커 관리 시스템 내장

- 넓은 다이나믹레인지와 매우 낮은 노이즈 플로어(전기잡음)

- 딜레이 및 중/대규모의 메인스피커로 적합

- 다수의 서스펜션 포인트와 35mm 폴마운트의 인스톨 방식

- 내마모성 폴리머 코팅 처리된 고밀도 발틱 버치우드 합판

2. 제 품 규 격

- 주파수 응답	: 44Hz ~ 18kHz (-3dB Point)

- 드라이버 구성	: HF : 1 x 1" / MF : 1 x 6" / LF : 1 x 15"

- 정격 연속출력	: HF : 50W / MF:100W /  LF : 850W

- 최대 출력 감도	: 132dB Peak

- 크로스오버 포인트	: 500Hz, 2.7kHz

- 커버리지	: 80˚H x 60˚V

- 커넥터	: XLR, PowerCon

- 인클로저 재질	: Baltic birch

- 리깅 포인트	: 8 x M10 suspension points,

Horizontal and Vertical Brackets, Hole Cup

- 전원 입력	: 100 to 120V@60Hz | 205 to 240V@50Hz | 225 to 260V@50Hz

- 제품 사이즈 (HWD)	: 700 x 450 x 450mm

- 무게	: 43kg

- 악세서리	: Horizontal Bracket, Vertical Bracket