RC-PS                   [ RC External Wall Control Panel ]

1. 제 품 기 능

본 기기는 Tendzone DSP와 호환 가능한 컨트롤 판넬이다. 여러개의 패널조합으로 다양한 환경의 맞는      커스텀마이징이 가능하며, CAT5의 케이블 사용하여 패널의 컨트롤 및 POE지원이 가능하다.

2. 제 품 규 격

- 패널 타입	: Call type Control Panel

- 프로그램 가능한 LED	: 1 monochrome

- 프로그램 가능한 키	: 1

- Communication interface Number	: 2

- 마이크 인터페이스	: 1

- 컨트롤 프로토콜	: TCP/IP

- 인터페이스 타입	: RJ45

- 색상	: Silver white, Black

- 재료	: White Metal Blast Cleaning

- 사이즈	: 70x114mm

- 구멍 크기	: 55x93mm

- 전원 공급 모드	: POE또는 DC 9V 500mA Power Supply

☞  RC-PS 및 동등 이상품이어야 한다.