MCN-102E-4K                         [ 4K Encoder ]

1. 제 품 기 능

본 장비는 기가비트 네트워크를 이용한 4K HD 영상 전송 단말장치이다. HDMI의 영상타입을 지원

하고, 64비트의 고속 플로팅 포인트 DSP를 채용 및 EDID를 통한 디스플레이정보 자동식별이 가능

하다.

2. 제 품 규 격

- 네트워크 포트	: RJ45, 1000Mbps supporting POE

- 오디오 입력	: MIC x 1

- 비디오 입력	: HDMI x 2 (with audio embedding)

- 해상도	: 4K@30

- 전원 공급	: DC12V 3A

- 비디오 인코딩	: H.264

- 제어 포트	: RS232 x 1, Debug x 1, IR out x 1

- KVM 포트	: USB x 2

- 사이즈 (WxHxD)	: 240 x 44 x 157 mm

☞ MCN-102E-4K 및 동등 이상품이어야 한다.