C4                                       [ 4" Full-range Speaker ]

1. 제 품 기 능

본 기기는 천정 및 옆벽등 모든 코너에 설치 가능한 독특한 삼각형 구조의 스피커로 커머셜 공간과 AV 애플리케이션에 최적의 스피커입니다. 벽의 모서리와 천정에 브라켓 없이 설치할 수 있습니다. 스피커 케이블 커넥터는 그릴 안쪽 전면 배플에 위치하여 보이지 않도록 합니다. 삼각형의 알루미늄 캐비닛 구조는 정재파와 내부 회절음 최소화 하도록 합니다.

2. 제 품 규 격

- 주파수 응답	: 65 - 25,000Hz

- 드라이버 구성	: HF : 1 x 1" silk dome / LF : 1 x 4" / 1 x 4" Slave

- 파워 핸들링(IEC268)	: 80W RMS/320W Peak

- 임피던스	: 8 ohms

- 감도	: 86dB

- 최대 출력 감도	: 111dB

- 커버리지	: 120˚H x 120˚V

- 커넥터	: 바인딩 포스트(배플)

- 인크로저 재질	: 알루미늄

- 설치 방식	: 기본 제공 브라켓 & 스크류 고정

- 색상	: 화이트, 블랙

- 제품사이즈(HWD)	: 395 x 191 x 135mm

- 무게	: 3.3kg

- 용도	: 미술관, 카페, 라운지 테마파크, 라운지 바, 학교, 관공서,

엔터테이먼트, 회의실, 인스톨용

☞ C4 및 동등 이상품이어야 한다.