Ci2                                   [ 2.5" Full-range Speaker ]

1. 제 품 기 능

본 기기는 천정 및 옆벽등 모든 코너에 설치 가능한 독특한 삼각형 구조의 스피커로 커머셜 공간과 AV   애플리케이션에 최적의 스피커입니다. 벽의 모서리와 천정에 브라켓 없이 설치할 수 있습니다. 스피커 케이블 커넥터는 그릴 안쪽 전면 배플에 위치하여 보이지 않도록 합니다. 삼각형의 알루미늄 캐비닛 구조는 정재파와 내부 회절음 최소화 하도록 합니다. IP65의 방진,방수등급을 인증받아 야외인스톨 환경에도 적합 합니다.

2. 제 품 규 격

- 주파수 응답	: 140-20.000 Hz

- 드라이버 구성	: HF : 1 x 0.75” dome / LF :1 x  2.5”

- 파워 핸들링(IEC268)	: 30W RMS/120W Peak

- 임피던스	: 8 ohms

- 감도	: 2,83V/1m: 84 dB

- 출력 감도	: long term: 99 dB, peak: 105 dB

- 커버리지	: 100˚H x 100˚V

- 커넥터	: 바인딩 포스트(배플)

- 인클로저	: ABS

- 설치 방식	: 브라켓 없이 2개의 스크류로 고정

- 색상	: 화이트, 블랙

- 제품사이즈(HWD)	: 181x135x102mm

- 무게	: 0,75 kg

☞ Ci2 및 동등 이상품이어야 한다.