C15NC                                   [ 15" Subwoofer Speaker ]

1. 제 품 기 능

본 기기는 실내 및 실외 설치 또는 휴대용 애플리케이션을 위한 서브 우퍼 스피커입니다. 정사각형의 18mm Plywood 케이스와 견고하고 반사적이지 않은 폴리우레탄 코팅마감으로 제작되었으며, 베이스 리플렉스 방식을 채용하였습니다.

2. 제 품 규 격

- 주파수 응답	: 32 - 940Hz

- 드라이버 구성	: LF :1 x 15" Carbon fiber / long throw

- 파워 핸들링(IEC268)	: 1000W RMS/4000W Peak

- 임피던스	: 8 ohms

- 감도	: 97dB

- 최대 출력 감도	: 133dB

- 커넥터	: Dual speakon NL4 with link

- 인클로저 재질	: 18mm Plywood

- 색상	: 블랙, 화이트

- 제품사이즈(HWD)	: 502 x 502 x 502mm

- 무게	: 28kg

- 용도	: 미술관, 카페, 라운지 테마파크 & 바, 학교, 관공서,

엔터테이먼트, 회의실, 인스톨 및 Ground용

☞ C15NC 및 동등 이상품이어야 한다.