CA280DSP                             [ Digital Power Amplifier ]

1. 제 품 기 능

본 기기는 컴팩트한 사이즈에 2채널 디지털 파워앰프로 48 kHz/24bit의 DSP기능과 와이파이를 통한 무선 원격제어가 가능한 디지털 앰프이다. 입력부에 5밴드, 출력부에 30밴드 EQ 내장되었으며, 하이임피던스 100V 출력지원이 가능하다.

2. 제 품 규 격

- 주파수 응답	: 60-20,000 Hz

- 드라이버 구성	: HF : 1 x 1" silk dome / LF : 1 x 4" / 1 x 4" Slave

- 파워 핸들링(IEC268)	: 60W RMS/240W Peak

- 임피던스	: 8 ohms

- 감도	: 2.83V/1m: 86 dB

- 출력 감도	: long term: 104 dB, peak: 110 dB

- 커버리지	: 100˚H x 100˚V

- 커넥터	: 바인딩 포스트(배플)

- 인크로저 재질	: ABS

- 설치 방식	: 레일 방식 브라켓 고정 & 스크류 고정

- 색상	: 화이트, 블랙

- 제품사이즈(HWD)	: 400 x 190 x 145mm

- 무게	: 2.7 kg

- 용도	: 미술관, 카페, 호텔, 라운지 테마파크 & 바, 학교,

관공서, 엔터테이먼트, 회의실, 인스톨용

☞ CA280DSP 및 동등 이상품이어야 한다.