ACM-17_350 LED Light   [ Installed Gooseneck Microphone ]

1. 제 품 기 능

본 기기는 LED 라이트 내장형 하이 퀄리티 구즈넥 컨덴서 마이크로서, 왜곡없는 높은 사운드 강도를 전달하며 피드백 보안이 뛰어나다. 단일지향성의 패턴을 가지고 있으며, LED 라이트를 위한 12V PSU 내장 되어있다

2. 제 품 규 격

- 주파수 범위	: 60-18.000 Hz

- 지향 패턴	: 단일 지향성

- 감도	: 15 mV/Pa

- 출력 임피던스	: 200 Ω

- 리어 댐핑	: 20 dB

- 팬텀 파워	: 24 – 48 V

- 커넥터	: FET-프리 앰프 내장, 5-pin XLR

- 기본 색상	: 니켈 , 무광 블랙

- 옵션 색상	: 화이트, 넥스텔 그레이

- 캡슐 사이즈	: ø 14 x 25 mm (L:450mm)

- 무게	: 160 g

- 용도	: 사회자석, 제대, 독서대, 스피치용

☞ ACM-17_350 LED Light 및 동등 이상품이어야 한다.