QL-4                               [ 4" Double Line Array Speaker ]

1. 제 품 기 능

본 기기는  고성능 4“ 미드/로우 드라이버 구성으로, 중소규모 라이브와 스피치에 최적화된 미니 라인

어레이 스피커 시스템으로 여러 차례의 선별 과정을 거친 특수 드라이버로 정교한 멀티 앵글 하드웨어

를 사용하여 최적의 사운드 얼라이먼트를 제공하고 있다.

2. 제 품 규 격

- 주파수 응답	: 95 Hz ~ 18 kHz (-10dB Point)

- 드라이버 구성	: HF : 1 x 1" / LF : 2 x 4"

- 파워 핸들링	: 100 w RMS

- 임피던스	: 16Ω

- 감도	: 92 dB (1w/1m)

- 최대 출력 감도	: 112 dB Continuous / 115 dB Peak

- 크로스오버 포인트	: 3.5 kHz Passive

- 커버리지	: 100°H x 20°V

- 커넥터	: 2 x 4 Pole Speakon™

- 보호 회로	: HF Internal Electronic Control

- 인클로저 재질	: 12mm Plywood

- 도장 및 마감	: Polyurethane

- 색상	: Black

- 리깅 포인트	: 4° Top & Bottom, Integrated Flyware

- 제품 사이즈 (HWD)	: 140(165) x 394 x 345(360)mm ( )는 마운팅 하드웨어 포함 수치

- 무게	: 5 kg

- 용도	: 스타디움, 공연장, 라이브, 관공서, 강당, 종교시설, 학교,

뮤지컬/연극 극장, 인스톨, 튜어용 등

☞ QL-4 및 동등 이상품이어야 한다.