QL-65                            [ 6.5" Double Line Array Speaker ]

1. 제 품 기 능

본 기기는 최고 퀄리티의 고출력 사운드를 위한 라인어레이 스피커 시스템으로 더블레이어 압착 방식의

고강성 듀얼 6.5“ 중저역 드라이버로 구성되어 명료함과 함께 파워에 음악적 감수성까지 더한다. 또한

손쉽게 연결되는 하드웨어는 간결하면서도 정교한 얼라이먼트를 제공하여 정확한 커버리지와 방사 특성

을 가지며 쉽게 리깅, 스택도 할 수 있다.

2. 제 품 규 격

- 주파수 응답	: 70Hz ~ 20kHz(-10dB Point)

- 드라이버 구성	: HF : 2 x 1" / LF : 2 x 6.5"

- 파워 핸들링	: 400 w RMS

- 임피던스	: 16Ω

- 감도	: 99 dB (1w/1m)

- 최대 출력 감도	: 126 dB Continuous / 129 dB Peak

- 크로스오버 포인트	: 1.7 kHz Passive

- 커버리지	: 100°H x 15°V

- 커넥터	: 2 x 4 Pole Speakon™

- 보호 회로	: HF Internal Electronic Control

- 인클로저 재질	: 15mm Plywood

- 도장 및 마감	: Polyurethane

- 색상	: Black

- 리깅 포인트	: 4° Top & Bottom, Integrated Flyware

- 제품 사이즈 (HWD)	: 190(225) x 600 x 430(450)mm ( )는 마운팅 하드웨어 포함 수치

- 용도	: 스타디움, 공연장, 라이브, 관공서, 강당, 종교시설, 학교,

뮤지컬/연극 극장, 인스톨, 튜어용 등

☞ QL-65 및 동등 이상품이어야 한다.