MG-08                             [ 8" Installed Loud Speaker ]

1. 제 품 기 능

본 기기는 고출력 풀레인지 포인트 소스 스피커로 하나의 트랜스듀서에서부터 인클로저에 이르기까지

모든 요소들이 철저하게 설계되었다. 또한 특별한 제작된 최상의 드라이버 중에서도 여러 차례의 엄격

한 선별 과정을 거쳐 탐재되는 드라이버는 허용되는 밸런스의 오차를 극단적으로 줄였다. 정교한 인스

톨을 위해 멀티 포인트 에어로 트랙 리깅 포인트가 적용되어 있다.

2. 제 품 규 격

- 주파수 응답	: 65 Hz ~ 20 kHz (-10dB Point)

- 드라이버 구성	: HF : 1 x 1"  /  LF : 1 x 8"

- 파워 핸들링	: 250 w RMS

- 임피던스	: 8Ω

- 감도	: 99 dB (1w/1m)

- 최대 출력 감도	: 122 dB Continuous  / 125 dB Peak

- 크로스오버 포인트	: 2.7 kHz Passive

- 커버리지	: 60°H x 40°V

- 커넥터	: 2 x 4 Pole Speakon™

- 보호 회로	: HF Protection Control

- 인클로저 재질	: 15mm Plywood

- 도장 및 마감	: Polyurethane

- 색상	: Black

- 리깅 포인트	: 8 x M8 insert, 4 x Multipoint insert, Stand Pole

- 제품 사이즈 (HWD)	: 480 x 295 x 300 mm

- 무게	: 14 kg

- 용도	: 스타디움, 공연장, 라이브, 관공서, 강당, 종교시설, 학교,

뮤지컬/연극 극장, 인스톨, 튜어용 등

☞ MG-08 및 동등 이상품이어야 한다.