SG-652                      [ 6.5" Double Multi Purpose Speaker ]

1. 제 품 기 능

본 기기는 듀얼 6.5“ 로우 트랜스듀서와 0.75“ 중고역 컴프레션 드라이버로 깨끗한 사운드와 강의실

스피치용, 보조 플라잉, 사이드, 발코니로 폭넓게 적용할 수 있는 스피커로 U브라켓이 기본으로 제공한

다.

2. 제 품 규 격

- 주파수 응답	: 80 Hz ~ 18 kHz (-10dB Point)

- 드라이버 구성	: HF : 1 x 0.75" / LF : 2 x 6.5"

- 파워 핸들링	: 250 w RMS

- 임피던스	: 8Ω

- 감도	: 97 dB (1w/1m)

- 최대 출력 감도	: 117 dB Continuous / 120 dB Peak

- 크로스오버 포인트	: 3.5 kHz Passive

- 커버리지	: 90°H x 60°V

- 커넥터	: 1 x 4 Pole Speakon™, 1Pair Terminal

- 보호 회로	: HF Protection Control

- 인클로저 재질	: 12mm Plywood

- 도장 및 마감	: Polyurethane

- 색상	: Black & White

- 리깅 포인트	: 6 x M8 insert, U Bracket(기본 적용),

Wall Mount Point(Wall Mount 옵션)

- 제품 사이즈 (HWD)	: 514 x 210 x 215 mm

- 무게	: 11.8 kg

- 용도	: 중소규모 공연장, 라이브, 관공서, 강당, 종교시설, 학교,

뮤지컬/연극 극장, 회의실, 인스톨용

☞ SG-652 및 동등 이상품이어야 한다.