QLW-121                                [ 12" Single Sub Speaker ]

1. 제 품 기 능

본 기기는 소형 풀레인지 또는 QL-4와 함께 사용하는 타이트한 저역 질감의 서브 우퍼이다.

효율적인 스퀘어타입 보이스코일과 마크네트와 보이스 코일의 효율적인 열분산 기술, 플라잉을 위한 하

드웨어와 탑-햇 방식 홀컵 병행 사용이 가능하여, 까다로운 서브 우퍼의 설치 환경에 충실한 스피커이기

도 하다.

2. 제 품 규 격

- 주파수 응답	: 40 Hz ~ 250 Hz (-6dB Point)

- 드라이버 구성	: 1 x 12"

- 파워 핸들링	: 400 w RMS

- 임피던스	: 8Ω

- 감도	: 101 dB (1w/1m)

- 최대 출력 감도	: 125 dB Continuous / 128 dB Peak

- 커버리지	: Omni

- 커넥터	: 2 x 4 Pole Speakon™

- 보호 회로	: NA

- 인클로저 재질	: 15mm Plywood

- 도장 및 마감	: Polyurethane

- 색상	: Black

- 리깅 포인트	: Integrated Flyware & Top Hat

- 제품 사이즈 (HWD)	: 450 x 394 x 600mm

- 무게	: 22 kg

- 용도	: 저음 대역을 충실히 재생하기 위해 다양한 스피커와 함께 구성

☞ QLW-121 및 동등 이상품이어야 한다.

QLW-121G                               [ 12" Single Sub Speaker ]

1. 제 품 기 능

본 기기는 12“ 드라이버와 최적의 인클로저와 타이트한 저역 질감의 소형 서브우퍼이다.

효율을 극대화한 스퀘어타입의 보이스코일과 마그네트와 보이스 코일의 효율적인 열분산 기술이 탑재

되었으며, 탑-햇 방식 홀컵 사용이 가능한 그라운드 설치 환경에 적합한 스피커이다.

2. 제 품 규 격

- 주파수 응답	: 40 Hz ~ 250 Hz (-6dB Point)

- 드라이버 구성	: 1 x 12"

- 파워 핸들링	: 400 w RMS

- 임피던스	: 8Ω

- 감도	: 101 dB (1w/1m)

- 최대 출력 감도	: 125 dB Continuous / 128 dB Peak

- 커버리지	: Omni

- 커넥터	: 2 x 4 Pole Speakon™

- 보호 회로	: NA

- 인클로저 재질	: 15mm Plywood

- 도장 및 마감	: Polyurethane

- 색상	: Black

- 리깅 포인트	: Top Hat

- 제품 사이즈 (HWD)	: 480 x 394 x 580mm

- 무게	: 22 kg

- 용도	: 저음 대역을 충실히 재생하기 위해 다양한 스피커와 함께 구성

☞ QLW-121G 및 동등 이상품이어야 한다.