QLW-181                                [ 18" Single Sub Speaker ]

1. 제 품 기 능

본 기기는 고성능 18“ 드라이버의 서브우퍼로 QL-65 & QL-8과 매칭 시 최적의 비율로 타이트한 저역 질

감의 사운드를 재생할 수 있는 서브우퍼이다. 효율을 극대화한 스퀘어 타입 보이스코일과 열 분산 기술     이 적용되었다.

2. 제 품 규 격

- 주파수 응답	: 30 Hz ~ 250 Hz (-10dB Point)

- 드라이버 구성	: 1 x 18"

- 파워 핸들링	: 800 w RMS

- 임피던스	: 8Ω

- 감도	: 102 dB (1w/1m)

- 최대 출력 감도	: 129 dB Continuous / 132 dB Peak

- 커버리지	: Omni

- 커넥터	: 2 x 4 Pole Speakon™

- 보호 회로	: NA

- 인클로저 재질	: 18mm Plywood

- 도장 및 마감	: Polyurethane

- 색상	: Black

- 리깅 포인트	: Top Hat

- 제품 사이즈 (HWD)	: 530 x 600 x 645mm (QLW-181G : 735 x 550 x 625)

- 무게	: 51 kg

- 용도	: 저음 대역을 충실히 재생하기 위해 다양한 스피커와 함께 구성

☞ QLW-181 및 동등 이상품이어야 한다.

QLW-181G                               [ 18" Single Sub Speaker ]

1. 제 품 기 능

본 기기는 고성능 18“ 드라이버와 최적의 인클로저와 타이트한 저역 질감의 서브우퍼이다.

효율을 극대화한 스퀘어타입의 보이스코일과 마그네트와 보이스 코일의 효율적인 열분산 기술이 탑재

되었으며, 탑-햇 방식 홀컵 사용이 가능한 그라운드 설치 환경에 적합한 스피커이다.

2. 제 품 규 격

- 주파수 응답	: 30 Hz ~ 250 Hz (-10dB Point)

- 드라이버 구성	: 1 x 18"

- 파워 핸들링	: 800 w RMS

- 임피던스	: 8Ω

- 감도	: 102 dB (1w/1m)

- 최대 출력 감도	: 129 dB Continuous / 132 dB Peak

- 커버리지	: Omni

- 커넥터	: 2 x 4 Pole Speakon™

- 보호 회로	: NA

- 인클로저 재질	: 18mm Plywood

- 도장 및 마감	: Polyurethane

- 색상	: Black

- 리깅 포인트	: Top Hat

- 제품 사이즈 (HWD)	:  735 x 550 x 625mm

- 무게	: 51 kg

- 용도	: 저음 대역을 충실히 재생하기 위해 다양한 스피커와 함께 구성

☞ QLW-181G 및 동등 이상품이어야 한다.