SGP-54.2                                      [ Power Amplifier ]

1. 제 품 기 능

본 기기는 뛰어난 안정성을 바탕으로 가장 범용적으로 사용할 수 있는 트로이덜 트랜스포머 방식의

파워앰프이다. 2U사이즈로 High Current Troidal 방식의 트랜스포머를 사용하여 노이즈를 최소화하

였다. 스피커의 특성을 최대한 활용하고 Low-Frequency로부터 스피커를 보호하기 위한 HPF회로 및

과전류, 과열, 출력 Short, DC 검출의 완벽한 보호회로가 내장되어 있다.

2. 제 품 규 격

- 오디오 출력 (8/4/2Ω Stereo)	: 2 x 540 / 800 / 1,280 w

(8/4Ω Bridge)	: 1 x 1,500 / 2,400 w

- 주파수 응답 (ref 100w@8Ω)	: 20Hz ~ 20kHz (-3dB)

- 왜곡률 (ref 4Ω 1kHz)	: <0.03% @ 8/4Ω (20Hz-20kHz)

- 신호대 잡음비 (ref. 최대출력)	: >100 dB 20Hz~20 kHz

- 입력 임피던스(Bal/Unbal)	: 20 kΩ / 10 kΩ

- 입력 감도	: 3.5 dBu

- 볼티지 게인(ATT Max@4Ω)	: 100 dB

- 댐핑 팩터	: >400 @ 8 ohm

- 출력 방식	: Class H

- 입력 - 링크 아웃	: 2 XLR-TRS Combo in – 2 XLR-TRS Combo out

- 아웃풋 터미널	: 2 x Speakon™, 2 x Binding Posts

- 냉각 회로	: Low-Hi Variable

- 프로텍션	: On/Off Mute, Full short circuit, Thermal,

RF Protection

- 전원 입력	: 220-240 VAC 60Hz

- 소비 전력	: 700 w

- 제품 사이즈 (HWD)	: 88 x 482 x 369 mm

- 무게	: 15.6 kg

- 용도	: 관공서, 강당, 종교시설, 학교, 뮤지컬/연극 극장,

AV프리젠테이션, 인스톨용

☞ SGP-54.2 및 동등 이상품이어야 한다.