SOLON M0808A         [ Fixed Architecture Standalone DSP ]

1. 제 품 기 능

본 기기는 8 x 8  Audio Matrix 기능을 채용한 DSP로서, DUCKER,AEC,AFC,ANC의 알고리즘을 채용

하였으며, 노이즈 캔슬 기능과 1000개의 프리셋 및 24bit/48KHz 샘플링레이트의 다양한 시리얼

컨트롤 인터페이스가 탑재된 DSP이다.

2. 제 품 규 격

- I/O	: 8 x 8

- 샘플링 레이트	: 48KHz/24bit

- 팬텀 파워	: DC48V

- 입력 CMRR	: 70 dB @ 60Hz

- 입력 임피던스	: 2KΩ balance

- 입력 게인	: 0dB-54dB，6dB step

- 다이나믹 레인지	: ≥110dB

- 주파수 응답	: 20~20kHz (±0.2dB)

- THD+N	: <0.005% @ 4dBu

- 출력 임피던스	: 200 Ω

- 최대치 출력	: 20dBu, Balanced

- 동작 전압	: 100-240VAC±10% 50Hz/60Hz

- 동작 온도	: 0-45°C

- 사이즈 (HxWxD)	: 44x484×280mm

☞  SOLON M0808A 및 동등 이상품이어야 한다.