RU-901G3    [ UHF PLL Single Channel True Diversity Receiver ]

1. 제 품 기 능

본 기기는 무선 마이크에서 보내온 900MHz 대역의 무선 신호를 수신하여 오디오 신호로 전환하여       주는 무선 수신기로서 US-901시리즈의 기반의 3세대의 기술을 적용한 버전이다. Auto Scan 기능을

가지고 있어 사용할 수 있는 주파수 채널을 자동으로 찾을 수 있어야 하고, LCD 디스플레이를 채택

하여 RF레벨, 오디오레벨, 배터리 잔량 등을 표시 할 수 있어야한다.

2. 제 품 규 격

- 주파수 방식	: PLL Synthesized Control

- Remoset	: Radio Frequency

- 주파수 범위	: 925~937.5 MHz

- 신호대 잡음비	: >105dB

- T.H.D	: <0.6%@1KHz

- 디스플레이	: LCD

- 디스플레이 표시	: Group, Channel, Battery Status, Antenna A/B,

RF/AF Level Meter

- 컨트롤	: Power On/Off, Group, Channel, Frequency, Audio Level,

Lock-on Volume, output Pad, Frequency Scan (ON/OFF)

- 오디오 출력 레벨	: Ref:±22.5KHz Dev@1KHz Tone

ψ6.3 Phone Jack:-10dBV XLR Jack:-4dBV(Line)、-24dBV(MIC)

- AF 출력 임피던스	: 600Ω

- 스퀠치	: Pilot Tone & Noise Mute

- 동작 전압	: DC12~15V/500mA

- 출력 커넥터	: Balanced XLR Socket x1 / Unbalanced φ6.3mm Phone Jack x1

- 제품 사이즈(m/m)	: 212.3mm(W)*38.3mm(H)* 144mm(D)

- 랙마운트	Half Size 수신기 2개를 장착 시 : DR-900, 1개 장착 시 : RM-901

☞  RU-901G3 및 동등 이상품 이어야 한다.