IN-264R         [ UHF PLL Dual Channel Diversity Receiver ]

1. 제 품 기 능

본 기기는  무선 마이크에서 보내온 900MHz 대역의 무선 신호를 수신하여 오디오 신호로 전환하여      주는 무선 수신기이다. “Remoset" 기능은 세계최초로 수신기로부터 송신부의 주파수 자동 셋팅이      가능하며, 송수신기 사이의 200 - 480m 거리에서 사용이 가능하다. 또한,IN164R은 IN264R의 싱글       채널 버전이며, 36Mhz의 대역폭을 가지고 있어야 한다. Preset 4 그룹, 최대 7채널을 한 그룹에 설      정이 가능한 것이어야 한다.

2. 제 품 규 격

- 주파수 방식	: PLL Synthesized Control

- Remoset	: Radio Frequency : 2.4GHz / Effective distance: 10m

- 주파수 범위	: 925~937.5 MHz

- 신호대 잡음비	: >105dB

- T.H.	: <0.6%@1KHz

- 디스플레이	: LCD

- 디스플레이 표시	: RF Level, Audio Level, Low Battery Indicator,	Antenna Status, Channel Selection

- 컨트롤	: Power On/Off, Frequency Up/Down, Lock-on,

ID Pairing, Remoset

- 오디오 출력 레벨	: -12dB

- AF 출력 임피던스	: 600Ω

- 스퀠치	: Pilot Tone & Noise Mute

- 동작 전압	: 12-18 VDC, 600mA

- 출력 커넥터	: 2 XLR Balanced Socket / 1 Ø6.3mm unbalanced phone jack

- 제품 사이즈(m/m)	: 420mm(W) * 44mm(H) * 211mm(D)

- 무게	: 1,970g

☞  IN-264R 및 동등 이상품 이어야 한다.