IN-164R        [ UHF PLL Single Channel Diversity Receiver ]

1. 제 품 기 능

본 기기는 무선 마이크에서 보내온 900MHz 대역의 무선 신호를 수신하여 오디오 신호로 전환하여       주는 무선 수신기이다. “Remoset" 기능을 탑재하여 수신기로부터 송신부의 주파수 자동 셋팅이 가      능해야 하며, 송수신기 사이의 200 - 480m 거리에서 사용이 가능해야 한다. 또한, 36MHz의 대역폭      을 가지고 있어야 하며, LCD 디스플레이를 채택하여 RF레벨, 오디오레벨을 표시 할 수 있어야 하       며, Low 배터리 상태가 되면 배터리 교체 시기를 알려주는 기능이 있어야 한다.

2. 제 품 규 격

- 주파수 방식	: PLL Synthesized Control

- Remoset	: Radio Frequency : 2.4GHz / Effective distance: 10m

- 주파수 범위	: 925~937.5 MHz

- 신호대 잡음비	: >105dB

- T.H.D	: <0.6%@1KHz

- 디스플레이	: LCD

- 디스플레이 표시	: Channel, Antenna A/B, Mute Display, RF/AF Level Meter,

Low battery, ID Number

- 컨트롤	: Power On/Off, Frequency Up/Down, Lock-on, ID Pairing, Remoset

- 오디오 출력 레벨	: -12dB

- AF 출력 임피던스	: 600Ω

- 스퀠치	: Pilot Tone & Noise Mute

- 동작 전압	: 12-18 VDC, 500mA

- 출력 커넥터	: 1 XLR Balanced Socket / 1 Ø6.3mm unbalanced phone jack

- 제품 사이즈(m/m)	: 210mm(W) * 40mm(H) * 165.5mm(D)

- 무게	: 451g

- 랙마운트	: DR-900

☞  IN-164R 및 동등 이상품 이어야 한다.