IN-264TH	[ UHF PLL Handheld Transmitter ]

1. 제 품 기 능

본 기기는 음성신호를 입력 받아 900MHz 대역의 신호로 변조하여 무선 송출 할 수 있는 핸드 타입      의 무선마이크 이다. PLL 신디사이저 튜너를 사용해야 하며, 2 * AA 배터리 채택으로 장시간 사용      할 수 있어야 한다. LCD 디스플레이에 채널과 배터리 잔량표시, ID넘버 표시해야 하며, 잠금 기능      으로, RF 혼선을 초래하는 외부 조작을 방지 해야 한다. 또한, 넓은 다이나믹레인지와 부드러운 주      파수 응답을 가지고 있어야 하며, 노이즈차단과 Tone-key Squelch 회로 내장하고, 용도에 따라 다      이나믹 혹은 콘덴서 캡슐로 바꿀 수 있어야 한다. 안테나가 내장되어 있어야 한다.

2. 제 품 규 격

- 주파수 방식	: PLL Synthesized Control

- 주파수 범위	: 925~937.5 MHz

- RF 출력	: 10mW

- Stability	: ±10KHz

- 주파수 편차	: ±48KHz

- 디스플레이 표시	: Channel, Battery Fuel Gauge, ID Number

- 컨트롤	: Power On/Off, AF Level, Frequency Up/Down, Lock-on Mode,ID Pairing

- Spurious Emissions	: <-50 dBC

- 주파수 응답	: 50~16,000 Hz

- 배터리	: UM3, AA 1.5V*2

- 무게	: 346g (배터리 제외)

☞  IN-264TH 및 동등 이상품 이어야 한다.