IN-264TB	[ UHF PLL Body-Pack Transmitter ]

1. 제 품 기 능

본 기기는 음성신호를 입력 받아 900MHz 대역의 신호로 변조하여 무선 송출 할 수 있는 밸트팩 타      입의 무선마이크이다. PLL 신디사이저 튜너를 탑재해야 하며, 2 * AA 배터리를 채용하여 장시간 평      균사용을 할 수 있는 기기이어야 한다. 4 Pin Mini XLR 커넥터를 채용하여야 하며, LCD 디스플레이      를 채택하여 채널과 배터리 잔량표시, ID넘버 표시가 가능하여야 한다. 잠금 기능을 탑재하여, RF      혼선을 초래하는 외부 조작 방지 할 수 있어야 한다. 또한, 넓은 다이나믹레인지와 부드러운 주파      수 응답을 가지고 있어야 하며, 노이즈차단과 Tone-key Squelch 회로 내장해야 한다.

2. 제 품 규 격

- 주파수 방식	: PLL Synthesized Control

- 주파수 범위	: 925~937.5 MHz

- RF 출력	: 10mW

- Stability	: ±10KHz

- 주파수 편차	: ±48KHz

- LCD 디스플레이	: Channel, Battery Fuel Gauge

- 컨트롤	: ID Number, Power On/Off, AF Level, Frequency Up/Down, PAD,	Gain Control, ID Pairing, Lock-on Mode

- 출력 커넥터	: 4P mini XLR

- Spurious Emissions	: <-50 dBC

- 주파수 응답	: 40~18,000 Hz

- 배터리	: UM3, AA 1.5V*2

- 무게	: 74g (배터리 제외)

- 미니 컨덴서 마이크	: CM-501(세트포함)

☞  IN-264TB 및 동등 이상품 이어야 한다.