US-9001D    [ UHF PLL Single Channel True Diversity Receiver ]

1. 제 품 기 능

본 기기는 무선 마이크에서 보내온 900MHz 대역의 무선 신호를 수신하여 오디오 신호로 전환하여       주는 무선 수신기이다. 간섭을 최소화한 UHF채널을 채택하여야 하며, PLL DIVERSITY 방식으로 안정      된 송수신을 할 수 있어야 한다. 또한, 잡음 억제 및 음소거 기능을 탑재하여야 하며, LCD 디스플      레이 장착으로 사용되는 상황을 쉽게 파악할 수 있어야 한다. “Lock-on” 기능은 Power-off시에도      주파수가 변경되는것을 방지하며, 제공되는 안테나는 무선 수신의 효과적인 거리를 연장할 수 있어      야 한다. 또한 컴팩트한 사이즈의 랙에 장착가능한 하프랙 디자인이어야 한다.

2. 제 품 규 격

- 주파수 방식	: PLL Synthesized Control

- 주파수 범위	: 925~937.5 MHz

- 신호대 잡음비	: > 105dB

- T.H.D	: <0.6%@1KHz

- 디스플레이	: LCD

- 디스플레이 표시	: Frequency, Antenna A/B, Mute Display, RF/AF Level Meter,

Battery Fuel Gauge

- 컨트롤	: Power On/Off, Frequency Up/Down, Frequency, Scan,

Audio Level, Lock-on

- 오디오 출력 레벨	: -12dB

- AF 출력 임피던스	: 600Ω

- 스퀠치	: Pilot Tone, Noise and Mute

- 동작 전압	: 12-18 VDC, 200mA

- 출력 커넥터	: 1 XLR Balanced Socket /  1 Ø6.3mm Unbalanced phone jack

- 제품 사이즈(m/m)	: 212mm (W)* 40mm (H)* 137mm (D)

- 무게	: 1,019g

- 랙마운트	: DR-900

☞  US-9001D 및 동등 이상품 이어야 한다.