Mh-8900i	[ UHF PLL Handheld Transmitter ]

1. 제 품 기 능

본 기기는 음성신호를 입력 받아 900MHz 대역의 신호로 변조하여 무선 송출 할 수 있는 핸드 타입      의 무선마이크이다. PLL 신디사이저 튜너를 사용해야 하며, 확실하고 안정적인 신호를 전달할 수       있게 제작된 회로를 사용해야 한다. LCD디스플레이가 장착되어 있어야 한다. 주파수 잠금 기능을       사용하여 RF 혼선을 초래하는 외부 조작을 방지 할 수 있어야 한다. 또한, 넓은 다이나믹 레인지와      부드러운 주파수 응답을 가지고 있어야 하며, 노이즈차단과 Tone-key Squelch 회로 내장하고 안테      나가 내장되어 있어야 한다.

2. 제 품 규 격

- 주파수 방식	: PLL Synthesized Control

- 주파수 범위	: 925~937.5 MHz

- RF 출력	: 10mW

- Stability	: ±10KHz

- 주파수 편차	: ±48KHz

- LCD 디스플레이	: Frequency, Battery Fuel Gauge, Sensitivity

- 컨트롤	: Power On/Off, Mode Setting, AF Level, Frequency Up/Down,

Lock-on Mode

- Spurious Emissions	: <-60 dBC

- 주파수 응답	: 50~16,000 Hz

- 배터리	: UM3, AA 1.5V*2

- 무게	: 362g (배터리 제외)

☞ Mh-8900i 및 동등 이상품 이어야 한다.