PT-950B	[ UHF PLL Body-Pack Transmitter ]

1. 제 품 기 능

본 기기는 음성신호를 입력 받아 900MHz 대역의 신호로 변조하여 무선 송출 할 수 있는 밸트팩 타      입의 무선 마이크 이다. PLL 신디사이저 튜너를 탑재해야 하며, 안정적인 음성 신호전달을 위해 설      계된 회로를 채용하여야 한다. 2 * AA 배터리 사이즈로 동작되어야 하며, 4 Pin Mini XLR 커넥터를      채용하여야 한다. 또한 LCD 디스플레이가 장착되어 있어야 하며, 컴팩트한 가벼운 플라스틱 하우징      이어야 한다. 잠금 기능으로, RF 혼선을 초래하는 외부 조작을 방지할 수 있어야 한다.

2. 제 품 규 격

- 주파수 방식	: PLL Synthesized Control

- 주파수 범위	: 925~937.5 MHz

- RF 출력	: 10mW

- Stability	: ±10KHz

- 주파수 편차	: ±48KHz

- LCD 디스플레이	: Frequency, Battery Fuel Gauge

- 컨트롤	: Power On/Off, AF Level, Frequency Up/Down, Lock-on Mode

- Spurious Emissions	: <-50 dBC

- 주파수 응답	: 40~18,000 Hz

- 배터리	: UM3, AA 1.5V*2

- 무게	: 161g (배터리 제외)

- 미니 컨덴서 마이크	: CM-501(세트포함)

☞  PT-950B 및 동등 이상품 이어야 한다.