US-901D     [ UHF PLL Single Channel True Diversity Receiver ]

1. 제 품 기 능

본 기기는  무선 마이크에서 보내온 900MHz 대역의 무선 신호를 수신하여 오디오 신호로 전환하여      주는 무선 수신기이다. 싱글채널을 사용하며, True Diversity 시스템에 최고의 RF품질 제공한다.       S.A.M 필터가 혼선문제를 위해 제공되며, Mute, 노이즈와 Tone-Key Squelch 회로가 내장되어야 한      다. 잠금 기능 및 Sensitivity Power-Off가 가능하며, XLR 발란스, 6.3mm Unbalance 출력단자가 제      공된다. 안정적인 RF수신의 안테나를 탑재한 기기여야 한다.

2. 제 품 규 격

- 주파수 방식	: PLL Synthesized Control

- 주파수 범위	: 925~937.5 MHz

- 신호대 잡음비	: > 105dB

- T.H.D	: <0.6%@1KHz

- 디스플레이	: LCD

- 디스플레이 표시	: Frequency, Antenna A/B, Mute Display, RF/AF Level Meter,

Battery Fuel Gauge

- 컨트롤	: Power On/Off, Frequency Up/Down, Frequency, Scan,

Audio Level, Lock-on

- 오디오 출력 레벨	: -12dB

- AF 출력 임피던스	: 600Ω

- 스퀠치	: Pilot Tone, Noise and Mute

- 동작 전압	: 12-18 VDC, 200mA

- 출력 커넥터	: 1 XLR Balanced Socket /  1 Ø6.3mm Unbalanced phone jack

- 제품 사이즈(m/m)	: 212mm (W)* 40mm (H)* 125mm (D)

- 무게	: 1,004g

- 랙마운트	: DR-900

☞  US-901D 및 동등 이상품 이어야 한다.