Mh-8800i	[ UHF PLL Handheld Transmitter ]

1. 제 품 기 능

본 기기는 음성신호를 입력 받아 900MHz 대역의 신호로 변조하여 무선 송출 할 수 있는 핸드 타입      의 무선마이크이다. PLL 신디사이저 튜너를 사용해야 하며,안정적인 음성신호 전달을 위해 설계된      회로를 사용해야 한다. 넓은 다이나믹레인지와 부드러운 주파수 응답을 가지고 있어야 하며, 노이      즈차단과 Tone-key Squelch 기능이 가능해야 한다. 내장된 안테나 디자인을 채용하여 안정적인 송      수신이 가능하여야 한다.

2. 제 품 규 격

- 주파수 방식	: PLL Synthesized Control

- 주파수 범위	: 925~937.5 MHz

- RF 출력	: 10mW

- Stability	: ±10KHz

- 주파수 편차	: ±48KHz

- LCD 디스플레이	: Channel, Battery Fuel Gauge, Sensitivity

- 컨트롤	: Power On/Off, Mode Setting, AF Level, Channel Up/Down,	Lock-on Mode

- Spurious Emissions	: <-60 dBC

- 주파수 응답	: 50~16,000 Hz

- 배터리	: UM3, AA 1.5V*2

- 무게	: 358g (배터리 제외)

☞  Mh-8800i 및 동등 이상품 이어야 한다.