Mh-850	[ UHF PLL Handheld Transmitter ]

1. 제 품 기 능

본 기기는 음성신호를 입력 받아 900MHz 대역의 신호로 변조하여 무선 송출 할 수 있는 핸드 타입      의 무선마이크이다. PLL 신디사이저 튜너를 사용해야 하며, 확실하고 안정적인 신호를 전달할 수       있게 제작된 회로를 사용해야 한다. LCD디스플레이가 장착되어 있어야 한다. 또한, 넓은 다이나믹      레인지와 부드러운 주파수 응답을 가지고 있어야 하며, 노이즈차단과 Tone-key Squelch 회로 내장      하고, 용도에 따라 다이나믹 혹은 콘덴서 캡슐로 바꿀 수 있어야 한다. 안테나가 내장되어 있어야      한다. 잠금 기능을 탑재하고 있어, RF 혼선을 초래하는 부당한 조작을 방지하는 기기 이어야 한다.

2. 제 품 규 격

- 주파수 방식	: PLL Synthesized Contro

- 주파수 범위	: 925~937.5 MHz

- RF 출력	: 10mW

- Stability Frequency	: <±10KHz

- 주파수 편차	: ±48KHz (Peak)

- LCD 디스플레이	: Low Battery, Power On/Off

- 컨트롤	: Power On/Off, Channel Selecting

- Spurious Emissions	: <-50 dBC

- 주파수 응답	: 50~16,000 Hz

- 배터리	: UM3, AA 1.5V*2

☞  Mh-850 및 동등 이상품 이어야 한다.