RU-8011DB [ UHF PLL Single Channel Diversity Receiver ]

1. 제 품 기 능

본 기기는 무선 마이크에서 보내온 900MHz 대역의 무선 신호를 수신하여 오디오 신호로 전환하여      주는 무선 수신기이다. 가변 UHF 주파수 방식으로 송신부 작동이 가능하며, 최고의 수신품질을 위

한 Diversity 기술을 채택하여 확실하고 안정한 송신을 위한 Squelch 기능이 가능한 기기이어야 한

다. BNC단자를 사용한 외부안테나 장착이 가능한 기기이어야 한다.

2. 제 품 규 격

- 주파수 방식	: PLL Synthesized Control

- 주파수 범위	: 925~937.5 MHz

- 신호대 잡음비	: >105dB(A)

- T.H.D	: <0.6%@1KHz

- 감도	: -95dBm

- 주파수 응답	: 50Hz~16kHz±2dB

- 안테나 타입	: BNC Socket

- 안테나 부스터 전압	: DC12~15V/100mA

- 디스플레이	: LCD

- LCD 디스플레이	: Group, channel, Frequency, Battery Level, Antenna A/B,

Mute Display, AF Meter, RF Meter,	Frequency Scan,

Audio Level, Volume

- 컨트롤	: Power On/Off, Group, Channel, Frequency, Mute Display,

Key Lock, Volume, Output Attenuaiton(XLR),

Frequency Scan(On/Off)

- 오디오 출력 레벨	: Ref/ ±22.5KHz Dev@1KHz Tone, ψ6.3 Phone Jack/-10dBV

XLR Jack/-4dBV(Line), -24dBV(MIC)

- AF 출력 임피던스	: 600Ω

- 스퀠치	: Pilot Tone & Noise Mute

- 출력 커넥터	: 1 independent balanced XLR and one Ø6.3mm unbalanced

- 동작 전압	: DC 12~15V/300mA

- 제품 사이즈(m/m)	: 212.3mm(W) * 38.3mm(H) * 144mm(D)

- 랙마운트	: DR-900

☞  RU-8011DB 및 동등 이상품이어야 한다.