RU-850LTH	[ UHF PLL Handheld Transmitter ]

1. 제 품 기 능

본 기기는 음성신호를 입력 받아 900MHz 대역의 신호로 변조하여 무선 송출 할 수 있는 핸드타입      의 무선마이크이다. PLL 신디사이저 튜너를 사용해야 하며, 안정적인 음성신호 전달을 위해 설계된      회로를 사용해야 한다. 넓은 다이나믹레인지와 부드러운 주파수 응답을 가지고 있어야 하며, 내장된 안테나 디자인을 채용하여 안정적인 송수신이 가능하여야 한다.

2. 제 품 규 격

- 주파수 방식	: PLL Synthesized Control

- 주파수 범위	: 925~937.5 MHz

- RF 출력	: Low / High

- Stability	: <±10KHz

- 주파수 편차	: ±48KHz

- Spurious Emissions	: <-50dBc

- Function	: Mute, Auto Power Off, Sensitivity Adjust, Low Battery

- 디스플레이	: LCD+LED

- 컨트롤	: Power, Mute, Group, Channel, Frequency, gain Adjust, Auto	Power Off, Key Lock

- 배터리	: UM3, AA *2

☞  RU-850LTH 및 동등 이상품 이어야 한다.