E-7R         [ UHF PLL Single Channel Diversity Receiver ]

1. 제 품 기 능

본 기기는  무선 마이크에서 보내온 900MHz 대역의 무선 신호를 수신하여 오디오 신호로 전환하여      주는 무선 수신기이다. UHF 주파수 방식으로 싱글 송신부 작동이 가능하다. 최고의 수신품질을 위      한 Diversity 기술을 채택해야 한다. 확실하고 안정한 송신을 위한 Squelch 기능이 탑재되어야 한      다. 컴팩트한 하프랙 사이즈의 디자인이어야 한다. 외부안테나 장착이 가능한 기기이어야 한다.

2. 제 품 규 격

- 주파수 방식	: PLL Synthesized Control

- Remoset	: Radio Frequency

- 주파수 범위	: 925~937.5 MHz

- 신호대 잡음비	: >100dB

- T.H.D	: <0.6%@1KHz

- 디스플레이 표시	: Channel, RF/AF Status

- 컨트롤	: Power On/Off, Channel Selecting, Audio Level

- 오디오 출력 레벨	: -15dB

- AF 출력 임피던스	: 600Ω

- 스퀠치	: Pilot Tone & Noise Mute

- 동작 전압	: 12V 150mA

- 출력 커넥터	: 1 Ø6.3mm Unbalanced phone jack

- 제품 사이즈(m/m)	: 210mm(W)* 40mm(H)* 170mm(D)

- 랙마운트	: DR-900

☞  E-7R 및 동등 이상품이어야 한다.