UT-16GT     [ UHF PLL Guitar/Winds/Accordian Transmitter ]

1. 제 품 기 능

본 기기는 컴팩트한 디자인에 악기형 무선 트랜스미터로 16개 UHF채널을 보여하고 있으며, 기타,       현악기,아코디언에 사용할 수 있는 장비이어야 한다.

2. 제 품 규 격

- 주파수 방식	: PLL Synthesized Control

- 주파수 범위	: 925~937.5 MHz

- RF 출력	: Maximum 10mW

- Stability	: ±10KHz

- 주파수 편차	: ±48KHz

- LED 디스플레이	: Power On/Off, Low battery

- 컨트롤	: Power On/Off, AF Level, Channel Selecting, Mute

- Spurious Emissions	: <-50 dBC

- 주파수 응답	: 40~18,000 Hz

- 배터리	: LR03, AAA 1.5A

☞  UT-16GT 및 동등 이상품이어야 한다.