UA-960	[ UHF Antenna Distributor ]

1. 제 품 기 능

본 기기는 한쌍의 신호를 분리하여 리시버로 신호를 보내주는 기기로써, 무선 수신부를 위한 DC        12V 4개의 전원공급이 가능하며, 4쌍의 안테나 출력을 제공해야 한다. 100 - 240V 스위칭 파워를 채     용하며, 안테나 증폭을 위한 DC 14V 전원 공급이 가능하고, 정밀히 설계된 회로는 왜곡이 없는 신      호를 전달한다. 전용 Cascading 단자가 있어 입출력 포트의 점유 없이 분배기 끼리 연결이 가능하      며 1U Rack Metal 케이스에 장착할 수 있는 사이즈인 것이어야 한다.

2. 제 품 규 격

- 주파수 범위	: 470~960Mhz

- RF 출력 레벨 (Gain)	: 3dB ± 2

- Cascade 출력 레벨	: 0dB ~ +2dB

- 출력 커넥터 isolation	: ≥25dB

- 제3차 교차점	: 24dBm

- 임피던스	: 50Ω

- 소비전력	: 60W

- 입력 직류 전압	: 100~240 V 스위칭 파워

- 출력 교류 전압	: +12V

- 안테나 부스터 교류전압	: 12V

- 제품 사이즈(mm)	: 480(W)*45(H)*250(D) (Standard 19" and 1U case)

- 무게	: 2.15 kg

☞  UA-960 및 동등 이상품 이어야 한다.