UDA-49A	[ Active UHF Directional Antenna ]

1. 제 품 기 능

본 기기는 원거리 설치 환경에서 수신 안테나의 효율을 극대화 하여 안전하고 효율적으로 무선 마      이크 시스템을 운용할 수 있도록 만들어진 안테나이다. 입력되는 신호를 증강하여 안테나 케이블의      거리에 따른 손실을 보상하며, 신호 대 잡음 비율을 현저하게 개선한 것이어야 한다. 무선 통신거      리를 최대한 확장할 수 있으며, 벽 또는 마이크 스탠드에 설치 가능한 것이어야 한다.

2. 제 품 특 성

- 주파수 범위	: 470~970 Mhz

- RF수신 유효각도	: 100°

- 안테나 게인	: 10dB

- 무게	: 400g

- 부스터 게인	: 3dB/10dB 선택

☞ UDA-49A 및 동등 이상품이어야 한다.