UDA-49P	[ Passive UHF Directional Antenna ]

1. 제 품 기 능

본 기기는 RF 전송형태에 무선 안테나로, 인이어 및 투어가이드 시스템에 적용 할 수 있는 장비이

다. 10dB의 안테나 Gain과 100°의 RF 수신각도를 지향하며, 벽 또는 마이크 스탠드에 설치 가능한

것 이어야 한다.

2. 제 품 특 성

- 사용 주파수 범위                   : 470-960MHz

- 수신 각도                          : 100°

- 최대 증대 값                       : ≧10dB

- 필요전원	: 12V, 50mA

- 무게	: 400g

☞  UDA-49P 및 동등 이상품이어야 한다.