UB-900i	[ Antenna Booster ]

1. 제 품 기 능

본 기기는 패시브형태에 안테나와 결합 후 신호를 증강하여 안테나 케이블의 거리에 따른 신호손실      을 보강하기 위한 안테나 부스터이어야 한다. 안테나 수신각도는 전방향을 지향하며, ANT-952또는      ANT-49에 결합하여 함께 사용해야 한다.

2. 제 품 규 격

- 주파수 범위	: 470~960Mhz

- 전원공급	: 8~12V, Max 25mA/1 unit

- 제품 사이즈(mm)	: 75mm*18.2mm*77mm (Antenna & Rack Mount Kit 포함)

- 무게	: 136g

☞ UB-900i 및 동등 이상품이어야 한다.