CX-500F	[ Condenser Winds Microphone for Wireless ]

1. 제 품 기 능

본 기기는 광범위한 재생능력을 가진 무지향성 캡슐을 채용한 플릇전용 마이크로폰이다. 플릇의 모      든 타입에서 평탄한 주파수 응답을 재현한다. 마이크 홀더는 본 기기에 다양한 사이즈의 플릇을 탑      재하여 충격 및 스크래치로부터 보호 할 수 있는다이나믹한 디자인으로 제작된 것이어야 한다. 소      형의 유연한 구즈넥 랜더는 공기 스트림 노이즈와 블라스트 소음을 최소화 하기 위한 마이킹을 할      수 있도록 제작되었다. 유선 어플리케이션을 위하여 로우컷 패드가 구성된 팬텀 파워 모듈과 사용      되는 것이어야 한다.

2. 제 품 규 격

- 타입	: 무지향성 콘덴서 마이크

- 주파수 응답	: 20~20,000 Hz

- 감도 (at 1KHz)	: -58±3 dB* (1.25mV)*0dB=1V/μbar

- 임피던스	: 1.5kΩ

- Max. SPL for 1% THD	: 130dB

- S/N 비	: 68dB

- 출력 커넥터	: 4P Mini XLR

- 전원공급	: 1-5 VDC

- 소비전력	: ≤0.5mA

- 제품 사이즈(mm)	: Ø6mm (W)*171mm(H)

- 케이블 길이	: Ø1.5*1500mm

- 무게	: 8g (CX-500F)

- 용도	: 플루트용

☞ CX-500F 및 동등 이상품 이어야 한다.